{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Passformular","Maßblatt"],"not_rendered":{"charts":0,"images":25,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Passformular","index":0,"n_rows":270,"n_cols":17,"rows_kept":270,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,11,81,15],[82,11,83,15],[91,14,91,15],[88,14,88,15],[89,14,89,15],[90,14,90,15],[227,12,227,14],[226,12,226,14],[119,10,119,11],[120,10,120,11],[143,10,143,11],[175,12,175,15],[1,1,1,16],[84,14,84,15],[85,14,85,15],[86,14,86,15],[87,14,87,15],[65,15,65,16],[3,4,3,9],[4,4,4,9],[5,4,5,9],[6,4,6,9],[7,4,7,9],[8,4,8,9],[9,4,9,9]]}
[]
[null,"Passformular Lagooni Trip / Trip Extra"]
[]
[null,"Dealer"]
[null,"Berater"]
[null,"Lieferadresse"]
[null,"Bezugsnummer"]
[null,"Telefonnummer"]
[null,"Email",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Haben Sie Fragen während des Passes?"]
[null,"Kunde",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rufen Sie uns an unter +31 (0)174-281551"]
[]
[null,"Bitte füllen Sie das Formular möglichst vollständig aus. Bei fehlenden Daten liegt die Verantwortung bei der Partei, die das Formular ausgefüllt hat."]
[null,"SB: Sitzbreite",null,null,"SH: Sitzhöhe"]
[null,"ST: Sitztiefe",null,null,"USL: Unterschenkellänge"]
[]
[null,"●","= Diese Teile werden ausgewählt, wenn eine Basiskonfiguration vorgenommen werden muss."]
[]
[null,null,"Rahmen"]
[null,null,"Wählen Sie 1 Rahmentyp aus, verwenden Sie das Flussdiagramm-Modellauswahltool, wenn die Auswahl des Rahmentyps nicht klar ist."]
[null,null,"▫ Rahmen Trip: abgesenkter Rahmen."]
[null,null,"▫ Rahmen Trip Extra: abgesenkter und extra breiter Rahmen."]
[null,null,"▫ Aufgrund des abgesenkten Rahmens kann der Rahmen in den meisten Fällen nicht über eine Toilettenschüssel fahren."]
[null,null,"* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte \"Maßblatt\" auf"]
[null,null,"CFRA06",null,"Rahmen Trip mit Höhe-und Rückenlehnenverstellung"]
[null,null,"CFRA08",null,"Rahmen Trip Extra mit Höhe-und Rückenlehnenverstellung"]
[null,null,"AFRA11",null,"Andere Rahmenfarbe"]
[null,null,"CFRA04",null,"Sonderbau Rahmen *"]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Räder"]
[null,null,"▫ Bei 20\"-Zoll-Rädern beträgt der Sitzhöhenbereich: 40 - 55 cm. Die Sitzhöhe wird vom Boden bis zur Oberkante des Sitzes gemessen."]
[null,"●","CWIE20-100",null,"20\" XCore Räder und 100 mm Vorderräder"]
[null,null,"CWIE24-125",null,"24” XCore Räder und 125 mm Vorderräder"]
[null,null,"AWIE10",null,"Demontage Greifreifen"]
[null,null,"CWIE02A",null,"Gummi-überzogener Handlauf 20\" "]
[null,null,"CWIE02B",null,"Gummi-überzogener Handlauf 24\" "]
[null,null,"AWIE11",null,"Greifreifen fest an den Rädern montiert (nicht möglich für 26'' Räder) "]
[null,null,"CWIE12",null,"Greifreifen mit Tetranops"]
[null,null,"CWIE12L",null,"Greifreifen mit Tetranops, links"]
[null,null,"CWIE12R",null,"Greifreifen mit Tetranops, rechts"]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Bremsen"]
[null,"●","CREM01SET",null,"Kniehebelbremsen"]
[null,null,"CREM02SET",null,"Bremsen verlängert"]
[null,null,"CREM06SET",null,"Scherebremsen"]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Sitz"]
[null,null,"▫ Breite Lagooni Trip: 40 / 42 / 44 / 46 cm"]
[null,null,"▫ Breite Lagooni Trip Extra: 48 / 50 / 52 / 54 cm"]
[null,null,"▫ Standard dicke des Sitzes Lagooni Trip: 8 cm  (mindestens 6 cm)."]
[null,null,"▫ Standard dicke des Sitzes Lagooni Trip Extra: 10 cm (mindestens 8 cm)."]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus. "]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Platilon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett"]
[null,null,"* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte \"Maßblatt\" auf"]
[null,"●","CZIT01",null,"Sitz mit Polyethern und Neopren oder Platilon *"]
[]
[]
[null,null,"CZIT07",null,"Füllstück des Sitzes"]
[null,null,"CZIT08",null,"Beinabduktion nach Maß *"]
[null,null,"AZIT01E",null,"Zusätzliche Anpassungen des Sitzes *"]
[]
[]
[null,null,null,"Beispiele"]
[null,null,null,"Ausschnitt Vorne/Hinter",null,null,"Ausschnitt Vorne/Hinter",null,"Ausschnitt Vorne/Hinter"]
[null,null,null,"Form: Konisch",null,null,"Form: Schlüsselloch",null,"Form: gerader Schlitz"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Geben Sie unten die Maße (cm) der Aussparung an. Ein Ausschnitt auf der linken oder rechten Seite ist gegen Aufpreis möglich. Weicht die Lage/Form (z. B. Sitzkeil) von den untenstehenden Beispielen ab, fügen Sie bitte eine Maßzeichnung bei."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Felder mit einem * sind ERFORDERLICH."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* A:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* B:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* C:"]
[null,null,null,"Ausschnitt Mitte/anders",null,null,"Ausschnitt Links/Rechts",null,"Ausschnitt Vorne",null,null,"* D:"]
[null,null,null,"Form: Oval",null,null,"Form: Oval",null,"Form: Ellipse",null,null,"* E:",null,null,null,null,"(<7 cm nicht möglich)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* Lage der Aussparung:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* Form der Aussparung:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Rückenlehnenrohr"]
[null,null,"▫ Die Breite des Rückenlehnenbügels entspricht der Breite der Sitzfläche."]
[null,null,"▫ Die Standardhöhe eines Rückenlehnenbügels beträgt 48 cm."]
[]
[null,"●","CRUG01",null,"Rückenlehnenbügel"]
[null,null,"CRUG01-M ",null,"Rückenlehnenbügel nach Maß *"]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Rückenlehne Bezug"]
[null,null,"▫ Die Standardhöhe eines Rückenlehnenbezugs beträgt 30 cm."]
[null,null,"▫ Bei Wahl einer gepolsterten Rückenlehne gilt: Sitztiefe + 3 cm."]
[null,null,"▫ Bei einer „normalen“ gepolsterten Rückenlehne gilt: Breite der gepolsterten Rückenlehne = Rückenlehnenbügel + 2 cm."]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus. "]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Platilon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett"]
[null,null,"* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte \"Maßblatt\" auf"]
[null,"●","CRUG12",null,"Rückenlehne Segeltuch bisonyl schwarz"]
[null,null,"CRUG01B",null,"Rückenlehne gepolstert mit Polyethern und Neopren oder Platilon *"]
[]
[]
[null,null,"CRUG01BZIJ",null,"Rückenlehne mit Seitenpelotte gepolstert mit Polyethern und Neopren oder Platilon * "]
[]
[]
[null,null,"CRUG01K",null,"Rückenlehne gepolstert Schalenform gepolstert mit Polyethern und Neopren oder Platilon*"]
[]
[]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Armstütze"]
[null,null,"▫ Die Armstütze sind wegschwenkbar und abnehmbar."]
[null,null,"▫ Die Höhe der Armstütze wird von der Oberkante des Sitzes bis zur Oberkante der Armlehne gemessen."]
[null,null,"▫ Für kürzere und niedrigere Armstütze können Sie sich für eine Junior-Armstütze (siehe Registerkarte \"Maßblatt\") oder eine Armstütze entscheiden, die nach Maß angefertigt werden muss."]
[null,null,"* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte \"Maßblatt\" auf"]
[null,null,"CARM03-15",null,"Junior Armstütze gerade, H15 cm"]
[null,null,"CARM03-18",null,"Junior armstütze gerade, H18 cm"]
[null,"●","CARM01",null,"Armstütze einfach gebogen H23 cm"]
[null,"●","CARM02",null,"Armstütze verstärkt H23 cm "]
[null,null,"CARM04",null,"Armstütze nach Maß*"]
[null,null,"CARM09",null,"Armstütze horizontale biegung vorne"]
[null,null,"AARM02E",null,"Zusätzliche Arbeit der Armstütze *"]
[null,null,"-",null,"Keine Armstütze"]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Armlehne"]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus. "]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Platilon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett"]
[null,null,"* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte \"Maßblatt\" auf"]
[null,"●","CARM05",null,"Armlehne PU"]
[null,null,"CARM06",null,"Armlehnepolsterung mit Polyethern und Neopren oder platilon *"]
[]
[]
[null,null,"AARM06E",null,"Zusätzliche Arbeit der Armlehne*"]
[null,null,"-",null,"Keine Armlehne"]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Beinstützen und Fußstützen"]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus. "]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Platilon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett"]
[null,null,"* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte \"Maßblatt\" auf"]
[null,"●","-",null,"Keine Beinstützen und/oder Fußstützen "]
[null,null,"CBE01SET",null,"Wegschwenkbare Beinstützen mit klappbaren Fußstützen"]
[null,null,"CBE02SET",null,"Einstellbare Beinstützen mit klappbaren Fußstützen"]
[null,null,"CBE04SET",null,"Einstellbare Oberbeinunterstützung (für die Amputation)"]
[null,null,"CVOE03",null,"Einstück Fußbrett, gepolstert (montage Fußbretthalterung mit Klemmen)"]
[]
[]
[null,null,"CVOE04B",null,"Polsterung Einstück Fußbrett TRIP"]
[null,null,null,null,"- zusammen mit Wegschwenkbare Beinstützen"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"CVOE04B",null,"Polsterung Einstück Fußbrett TRIP EXTRA (EXTRA BREIT)"]
[null,null,null,null,"- zusammen mit Wegschwenkbare Beinstützen"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"CVOE09",null,"Polsterung zweiteilige Fußstützen TRIP"]
[]
[]
[null,null,"CVOE09",null,"Polsterung zweiteilige Fußstützen TRIP EXTRA"]
[]
[]
[null,null,"AVOE01E",null,"Zusätzliche Anpassungen der Fußstützepolsterung * "]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Kopfstütze"]
[null,null,"▫ Wird eine Kopfstütze gewählt, empfiehlt sich die Wahl einer gepolsterten Rückenlehne."]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus. "]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Platilon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett"]
[null,null,"CSTE02",null,"Kopfstütze gepolstert neopren oder platilon"]
[]
[]
[null,null,"CSTE03K",null,"Kopfstütze PU Klein"]
[null,null,"CSTE03MG",null,"Kopfstütze PU Mittelgroß"]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Seitliche Unterstützung"]
[null,null,"▫ Beckengurtlänge: vom linken Einstellknopf für den Rückenwinkel bis zum rechten Einstellknopf für den Rückenwinkel."]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus. "]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Platilon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett"]
[null,null,"* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte \"Maßblatt\" auf"]
[null,null,"CSTE01L",null,"Seitenpelot gepolstert, inkl. Befestigung, Links * "]
[]
[]
[null,null,"CSTE01R",null,"Seitenpelot gepolstert, inkl. Befestigung, Rechts *"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Länge des Beckengurt (cm):"]
[null,null,"CGOR02",null,"Beckengurt"]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Beinschutz"]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus. "]
[null,null,"▫ Eigenschaften von Platilon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett"]
[null,null,"CKUI01",null,"Verstellbares Wadenband, Neopren"]
[null,null,"CKUI02",null,"Wadenschutz auf Rohr"]
[]
[]
[null,null,"CKUI03",null,"Verstellbares Wadenband, bisonyl"]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Edelstahl Toiletten-Eimer/Bettpfanne Steckschienen"]
[null,null,"▫ Schienen ragen 3 cm unter dem Sitz hervor. Berücksichtigen Sie dies bei der Bestimmung der Sitzhöhe."]
[null,null,"CTOO03",null,"Steckschienen Toiletten-Eimer/Bettpfanne Ø 30 cm"]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Bettpfanne / Toiletteneimer"]
[null,null,"▫ Für die Darmspülung empfiehlt es sich, wegen des Wassers einen Toiletteneimer zu wählen."]
[null,null,"CTOO02",null,"Edelstahl Bettpfanne mit Deckel"]
[null,null,"CTOO04",null,"Edelstahl Toiletten-Eimer mit Deckel "]
[]
[null,"Bemerkungen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Sonstiges Zubehör"]
[null,null,"* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte \"Maßblatt\" auf"]
[null,null,"CTOO01SP",null,"Urin Aufkantung (bisonyl) *"]
[null,null,"CTAF01",null,"Tischplatte transparent mit Zubehör *"]
[null,null,"CBED01",null,"Betthaken und Emfänger"]
[]
[null,"Bemerkungen:"]

{"sheet":"Maßblatt","index":1,"n_rows":184,"n_cols":21,"rows_kept":184,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,9,12,22],[13,9,16,22],[4,9,4,14],[5,10,5,14],[23,9,24,14],[55,22,56,23],[57,22,58,23],[59,22,60,23],[182,4,182,6],[183,4,183,6],[169,4,169,6],[170,4,170,6],[77,22,78,23],[142,17,142,19],[77,18,78,21],[142,15,142,16],[174,2,175,23],[181,4,181,6],[143,15,143,16],[143,17,143,19],[144,15,144,16],[144,17,144,19],[145,17,145,19],[146,15,146,16],[146,17,146,19],[147,15,147,16],[147,17,147,19],[145,15,145,16],[9,9,9,17],[141,15,141,16],[141,17,141,19],[88,6,92,17],[70,18,72,23],[73,18,74,21],[73,22,74,23],[75,18,76,21],[75,22,76,23],[52,18,54,23],[55,18,56,21],[87,6,87,17],[118,16,122,21],[138,15,139,19],[140,15,140,16],[140,17,140,19],[57,18,58,21],[59,18,60,21]]}
[]
[null,null,"Rückenlehnepolsterung"]
[]
[null,null,"Rückenlehnepolsterung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rückenlehnepolsterung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(mindestens 15 cm, maximal 40 cm)"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Achtung:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Bei gepolsterter Rückenlehne reduziert sich die effektive Sitztiefe um 3 cm."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Eine gepolsterte Rückenlehne ist 2 cm breiter als der Rückenlehnenbügel und Sitzbreite. Bitte berücksichtigen Sie dies beim Ausfüllen der folgenden Tabellen."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Rückenlehnepolsterung mit maßgefertigte Seitenhalt",null,null,null,null,null,null,"Rückenlehnepolsterung mit maßgefertigte Seitenhalt"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Drechts :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elinks : "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Grechts :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Glinks :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hrechts :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hlinks :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Irechts :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ilinks :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jrechts :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jlinks :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Armstützen"]
[null,null,"Type Armstützen"]
[null,null,"Type Armstützen: extra verstärkte, einfach gebogen & horizontale Biegung vorne."]
[]
[null,null,"Extra verstärkt",null,null,null,"Einfach gebogen"]
[null,null,"Höhe AH: nach Maß",null,null,null,"Höhe: nach Maß "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AH - Armstütze nach Maß, höhe (cm)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Horizontale biegung vorne : nach Maß"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beispiel einer linken Armlehne mit horizontaler vorderer Biegung."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Höhe AH: nach Maß",null,null,null,null,null,null,"Extra verstärkt:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Länge AL: nach Maß"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Einfach gebogen:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorderer Biegung:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Extra verstärkt",null,null,null,"Einfach gebogen"]
[null,null,"Länge AL: nach Maß",null,null,null,"Länge AL: nach Maß "]
[null,null,"Standard extra verstärkt: 32 cm",null,null,null,"Standard einfach gebogen: 32 cm"]
[null,null,null,null,null,null,"Standard Junior einfach gebogen: 24 cm"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AL - Armstütze nach Maß, länge (cm)"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Extra verstärkt:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Einfach gebogen:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorderer Biegung:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Type Armlehne"]
[null,null,"Type Armlehne: PU & gepolstert"]
[]
[]
[null,null,"PU Armlehne"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Achtung:"]
[null,null,null,null,null,null,"Die PU-Armlehnen sind in einer Standardgröße von 25 cm erhältlich. Wenn eine andere Größe benötigt wird, wählen Sie eine gepolsterte Armlehne. Die Armlehnen können auf die extra starken Armlehnen, die Armlehnen mit einfacher Biegung und die Armlehnen mit Biegung befestigt werden. Tragen Sie die erforderlichen Maße in die Tabelle am Ende dieses Dokuments ein. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Länge: 25 cm (standard)"]
[]
[]
[]
[null,null,"Armlehnepolsterung"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Länge: 25 cm",null,null,null,"Länge: 30 cm",null,null,null,null,"Länge: 35 cm",null,null,null,null,"Länge: nach Maß"]
[null,null,null,null,null,null,"5 cm nach hinten verlängert ",null,null,null,null,"10 cm nach hinten verlängert "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Achtung:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Junior-Armlehnen sind niedriger und kürzer als die extra starken Armlehnen und Armlehnen mit einer Biegung. Beachten Sie dies bei der Wahl der Armlehnenlänge."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Junior modell",null,null,null,"Junior modell",null,null,null,null,"Junior modell"]
[null,null,"Länge 20 cm",null,null,null,"Länge: 25 cm",null,null,null,null,"Länge: 30 cm"]
[null,null,null,null,null,null,"5 cm nach hinten verlängert ",null,null,null,null,"10 cm nach hinten verlängert "]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Armlehnebreite (C1) ist standard 6 cm ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Armlehnebreite (C1) ist standard."]
[null,null,"Beispiel: Armlehne vorne gebogen: links (Junior-Modell)"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Größe Armstütze & Armlehne(cm)"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A:",null,{"$f":"IF(W56,W56,IF(W58,W58,IF(W60,W60,\"Standard 23\")))","v":"Standard 23"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C1:",null,null,null,null,"(C1 und C2: mindestens 6 cm, maximal 12 cm)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C2:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D1",null,null,null,null,"(D1: mindestens 4 cm, maximal 10 cm)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D2",null,null,null,null,"(D2 = E + mindestens 4 cm)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verlängern bis:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Armstütze vorderer Biegung",null,null,null,"Armstütze vorderer Biegung ",null,null,null,null,"Größen Hemiplegie-Armlehne"]
[null,null,"Höhe (AH):",null,"15/18/23/... cm",null,"Höhe (AH):",null,"15/18/23/... cm"]
[null,null,"Länge der Armlehne (B):",null,"20 cm",null,"Länge der Armlehne (B):",null,null,"20 cm"]
[null,null,"Breite der Armlehne (C1):",null,"6 cm",null,"Breite der Armlehne (C1):",null,null,"6 cm"]
[]
[]
[]
[null,null,"Sonstige Zubehör"]
[null,null,"Urin Spritzschutz"]
[null,null,"Ein Spritzschutz ist aus Bisonyl. Dieser wird unter dem Sitz montiert. Geben Sie unten die Breite und Höhe des Spritzschutzes ein."]
[]
[null,null,"Größe in cm"]
[null,null,"Höhe"]
[null,null,"Breite"]
[]
[]
[null,null,"Tischplatte"]
[null,null,"Unter der Armlehne wird eine Tischplatte mittels Aufnahmerohr montiert und mit einem Sterngriff fixiert. Geben Sie unten an, zu welcher Seite die Tischplatte weggeklappt werden kann. Geben Sie dann auch die Maße der Tischplatte und der Bauchaussparung an."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Größ in cm"]
[null,null,"Gesamtbreite",null,null,null,null,null,null,"Die minimale Gesamtbreite der Tischplatte ist Sitzbreite + 10 cm."]
[null,null,"Gesamttiefe",null,null,null,null,null,null,"Die maximale Tiefe der Tischplatte beträgt 60 cm."]
[null,null,"Bauchaussparung",null,null,null,null,null,null,"Bauchraum: Messen Sie von der Rückseite der Tischplatte bis zur Vorderseite des Bauches."]