{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasformulier","Maatblad"],"not_rendered":{"charts":0,"images":26,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasformulier","index":0,"n_rows":262,"n_cols":17,"rows_kept":262,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,16],[77,14,77,15],[78,14,78,15],[79,14,79,15],[80,14,80,15],[55,15,55,16],[68,11,74,15],[75,11,76,15],[64,11,67,15],[111,10,111,11],[112,10,112,11],[135,10,135,11],[163,12,163,15],[164,12,164,15],[84,14,84,15],[81,14,81,15],[82,14,82,15],[83,14,83,15],[219,12,219,14],[218,12,218,14],[173,12,173,15],[174,12,174,15],[169,12,169,15],[168,12,168,15]]}
[]
[null,"Pasformulier Lagooni Blue / Blue Extra"]
[]
[null,"Dealer"]
[null,"Adviseur"]
[null,"Afleveradres"]
[null,"Referentie nr."]
[null,"Telefoon nr."]
[null,"Email",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Heeft u vragen tijdens de passing? Bel ons op + 31 (0) 174-281551"]
[null,"Cliënt"]
[]
[null,"Graag het pasformulier zo volledig mogelijk invullen. In geval van ontbrekende gegevens, ligt de verantwoordelijkheid bij de partij die het formulier ingvuld heeft. "]
[null,"ZB: Zitbreedte",null,null,"ZH: Zithoogte"]
[null,"ZD: Zitdiepte",null,null,"OBL: Onderbeenlengte"]
[]
[null,"●","= Deze onderdelen worden gekozen indien een basisconfiguratie gemaakt moet worden."]
[]
[null,null,"Frame "]
[null,null,"Kies 1 type frame, gebruik de flowchart modelkeuzehulpmiddel indien de keuze van het type frame niet duidelijk is."]
[null,null,"▫ Frame Blue: duwmodel met zwenkwielen"]
[null,null,"▫ Frame Blue Extra: duwmodel met zwenkwielen, extra breed frame"]
[null,null,"▫ Kies bij een ZD < 43 cm voor het verwijderen van de gebogen supportbuis."]
[null,null,"* Geeft u alstublieft de benodigde maten weer in het tabblad \"Maatblad\""]
[null,"●","CFRA10",null,"Frame Blue met rugleuningverstelling"]
[null,"●","CFRA11",null,"Frame Blue Extra met rugleuningverstelling"]
[null,null,"AFRA10",null,"Gebogen supportbuis verwijderen"]
[null,null,"AFRA11",null,"Andere kleur frame"]
[null,null,"AFRA14",null,"Frame verlagen * "]
[null,null,null,null,"Zithoogte: met 100 mm zwenkwielen tot 60 cm, met poten tot 48 cm. Indien lager gewenst, kies een frame op maat."]
[null,null,"CFRA04",null,"Frame op maat *"]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Wielen"]
[null,null,"▫ Bij 125 mm wielen is het bereik van de zithoogte: 62 cm (bij een standaard zitkussen van 8 cm dik). De zithoogte wordt gemeten van de grond tot bovenkant zitting."]
[null,null,"▫ Houdt rekening met de zithoogte indien de douche- /toiletrolstoel over een toiletpot gereden dient te worden."]
[null,null,"CWIE4-100R",null,"100 mm zwenkwielen inclusief rem"]
[null,"●","CWIE4-125R",null,"125 mm zwenkwielen inclusief rem"]
[null,null,"-",null,"Zonder wielen (op poten)"]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Zitting"]
[null,null,"▫ Breedte Lagooni Blue: 40 / 42 / 44 / 46 cm"]
[null,null,"▫ Breedte Lagooni Blue Extra: 48 / 50 / 52 / 54 cm"]
[null,null,"▫ Standaard dikte zitting Lagooni Blue: 8 cm  (minimaal 6 cm)."]
[null,null,"▫ Standaard dikte zitting Lagooni Blue Extra: 10 cm  (minimaal 8 cm)."]
[null,null,"▫ Kies bij een ZD < 43 cm voor het verwijderen van de gebogen supportbuis (hoofdstuk frame)."]
[null,null,"▫ Eigenschappen neopreen: zacht, stroever dan platilon, geschikt i.c.m. decubituswonden."]
[null,null,"▫ Eigenschappen platilon: sterk, gladder dan neopreen, geschikt i.c.m. transferplank."]
[null,null,"* Geeft u alstublieft de benodigde maten weer in het tabblad \"Maatblad\""]
[null,"●","CZIT01",null,"Zitting bekleed met polyether en neopreen of platilon *"]
[]
[]
[null,null,"CZIT07",null,"Opvulstuk"]
[null,null,"CZIT08",null,"Abductieklos *"]
[null,null,"AZIT01E",null,"Extra aanpassingen zitting *"]
[]
[]
[null,null,null,"Voorbeelden"]
[null,null,null,"Uitsparing voor/achter",null,null,"Uitsparing voor/achter",null,"Uitsparing voor/achter",null,null,"* Let op, er loopt een hoeklijn aan de achterzijde van het frame. Houdt hiermee rekening als u kiest voor een uitsparing aan de achterzijde."]
[null,null,null,"Vorm: taps",null,null,"Vorm: sleutelgat",null,"Vorm: rechte gleuf"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vermeld hieronder de maten (cm) van de uitsparing. Voor een uitsparing aan de linker- of rechterzijde geldt een meerprijs. Indien de plaats/vorm van de uitsparing en/of zitting (bijvoorbeeld wig in de zitting) afwijkend is van bovenstaande voorbeelden, stuur dan een tekening inclusief maten mee. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"De velden met een * zijn VERPLICHT. "]
[]
[null,null,null,"Uitsparing midden/afwijkend",null,null,"Uitsparing links/ rechts",null,"Uitsparing voor/achter",null,null,"* A:"]
[null,null,null,"Vorm: ovaal",null,null,"Vorm: ovaal",null,"Vorm: ellips",null,null,"* B:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* C:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* D:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* E:",null,null,null,null,"(<7 cm niet mogelijk)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* Plaats uitsparing:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* Vorm uitsparing:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Rugleuningbeugel"]
[null,null,"▫ De breedte van de rugleuningbeugel is even breed als de breedte van de zitting. "]
[null,null,"▫ De standaard hoogte van een rugleuningbeugel is 48 cm."]
[null,"●","CRUG01",null,"Rugleuningbeugel"]
[null,null,"CRUG01-M ",null,"Op maat gemaakt rugleuningbeugel *"]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Rugleuning"]
[null,null,"▫ De standaard hoogte van een rugleuningzeil is 30 cm."]
[null,null,"▫ Indien er voor een gepolsterde rugleuning wordt gokozen geldt: zitdiepte + 3 cm."]
[null,null,"▫ Bij een 'standaard' gepolsterde rugleuning geldt: breedte van de gepolsterde rug = rugleuningbeugel + 2 cm."]
[null,null,"▫ Eigenschappen neopreen: zacht, stroever dan platilon, geschikt i.c.m. decubituswonden."]
[null,null,"▫ Eigenschappen platilon: sterk, gladder dan neopreen, geschikt i.c.m. transferplank."]
[null,null,"* Geeft u alstublieft de benodigde maten weer in het tabblad \"Maatblad\""]
[null,"●","CRUG12",null,"Rugleuningzeil bisonyl zwart"]
[null,null,"CRUG01B",null,"Rugleuning gepolsterd met polyether en neopreen of platilon *"]
[]
[]
[null,null,"CRUG01BZIJ",null,"Rugleuning met zijsteunen gepolsterd met polyether en neopreen of platilon * "]
[]
[]
[null,null,"CRUG01K",null,"Rugleuning bekleed kuipvormig *"]
[]
[]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Armsteun "]
[null,null,"▫ De armsteunen zijn wegzwenkbaar en uitneembaar."]
[null,null,"▫ De hoogte van de armsteun wordt gemeten van bovenkant zitting tot bovenkant armlegger."]
[null,null,"▫ Voor kortere en lagere armsteunen kan er gekozen worden voor een junior armsteun (zie tabblad maatblad) of een armsteun die op maat gemaakt moet worden."]
[null,null,"* Geeft u alstublieft de benodigde maten weer in het tabblad \"Maatblad\""]
[null,null,"CARM03-15",null,"Junior armsteun recht H15 cm"]
[null,null,"CARM03-18",null,"Junior armsteun recht H18 cm"]
[null,null,"CARM01",null,"Armsteun enkele buiging H23 cm"]
[null,"●","CARM02",null,"Armsteun extra sterk H23 cm "]
[null,null,"CARM04",null,"Armsteunen op maat gemaakt *"]
[null,null,"CARM09",null,"Armsteun met horizontale buiging voorlangs"]
[null,null,"AARM02E",null,"Extra aanpassingen armsteun (verlagen) *"]
[null,null,"-",null,"Geen armsteunen"]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Armlegger"]
[null,null,"▫ Eigenschappen neopreen: zacht, stroever dan platilon, geschikt i.c.m. decubituswonden."]
[null,null,"▫ Eigenschappen platilon: sterk, gladder dan neopreen, geschikt i.c.m. transferplank."]
[null,null,"* Geeft u alstublieft de benodigde maten weer in het tabblad \"Maatblad\""]
[null,"●","CARM05",null,"Armleggers PU"]
[null,null,"CARM06",null,"Armleggers gepolsterd *"]
[]
[]
[null,null,"AARM06E",null,"Extra werkzaamheden beklede armleggers *"]
[null,null,"-",null,"Geen armleggers"]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Beensteunen en voetplaten"]
[null,null,"▫ Eigenschappen neopreen: zacht, stroever dan platilon, geschikt i.c.m. decubituswonden."]
[null,null,"▫ Eigenschappen platilon: sterk, gladder dan neopreen, geschikt i.c.m. transferplank."]
[null,null,"* Geeft u alstublieft de benodigde maten weer in het tabblad \"Maatblad\""]
[null,"●","CBE01SET",null,"Wegzwenkbare beensteunen met opklapbare voetensteunen",null,null,null,null,null,null,null,"Hoogte toiletpot - A (cm):"]
[null,null,"CBE02SET",null,"Comfortbeensteunen met voetenplaten"]
[null,null,"CBE04SET",null,"Comfort bovenbeensteun (t.b.v. amputatie)"]
[null,null,"CVOE03",null,"Eendelige voetensteun, gepolsterd (montage voetensteunbeugel met klemmen)"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderkant zitting - B (cm):"]
[null,null,"CVOE04B",null,"Bekleding eendelige voetenplaat"]
[null,null,null,null,"- I.c.m. wegzwenkbare beensteunen"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderbeenlengte - C (cm):"]
[]
[null,null,"LVOE06",null,"Bekleding eendelige voetenplaat Blue Extra (extra breed)"]
[null,null,null,null,"- I.c.m. wegzwenkbare beensteunen"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"CVOE09",null,"Bekleding tweedelige voetenplaat"]
[]
[]
[null,null,"CVOE12",null,"Bekleding tweedelige voetenplaat Blue Extra (extra breed)"]
[]
[]
[null,null,"AVOE01E",null,"Extra aanpassingen bekleding voetenplaat * "]
[null,null,"-",null,"Geen beensteunen en/of voetplaten"]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Hoofdsteun"]
[null,null,"▫ Indien er gekozen wordt voor een hoofdsteun, wordt er geadviseerd om te kiezen voor een gepolsterde rugleuning. "]
[null,null,"▫ Eigenschappen neopreen: zacht, stroever dan platilon, geschikt i.c.m. decubituswonden."]
[null,null,"▫ Eigenschappen platilon: sterk, gladder dan neopreen, geschikt i.c.m. transferplank."]
[null,null,"CSTE02",null,"Hoofdsteun gepolsterd neopreen of platilon"]
[]
[]
[null,null,"CSTE03K",null,"Hoofdsteun PU Klein"]
[null,null,"CSTE03MG",null,"Hoofdsteun PU Middelgroot"]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Laterale ondersteuning"]
[null,null,"▫ Lengte bekkengordel: van draaiknop rughoekinstelling links tot draaiknop rughoekinstelling rechts."]
[null,null,"▫ Eigenschappen neopreen: zacht, stroever dan platilon, geschikt i.c.m. decubituswonden "]
[null,null,"▫ Eigenschappen platilon: sterk, gladder dan neopreen, geschikt i.c.m. transferplank"]
[null,null,"* Geeft u alstublieft de benodigde maten weer in het tabblad \"Maatblad\""]
[null,null,"CSTE01L",null,"Zijpelot bekleed incl. bevestiging, links * "]
[]
[]
[null,null,"CSTE01R",null,"Zijpelot bekleed incl. bevestiging, rechts *"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lengte bekkengordel (cm):"]
[null,null,"CGOR02",null,"Bekkengordel"]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Beenbescherming"]
[null,null,"▫ Eigenschappen neopreen: zacht, stroever dan platilon, geschikt i.c.m. decubituswonden "]
[null,null,"▫ Eigenschappen platilon: sterk, gladder dan neopreen, geschikt i.c.m. transferplank"]
[null,null,"CKUI01",null,"Verstelbare kuitband neopreen"]
[null,null,"CKUI02",null,"Kuitbeschermer op buis, gepolsterd"]
[]
[]
[null,null,"CKUI03",null,"Verstelbare kuitband bisonyl"]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"RVS toiletemmer/ondersteek rail"]
[null,null,"▫ Rails steekt 3 cm onder de zitting. Houd hiermee rekening als de zithoogte bepaald wordt."]
[null,null,"CTOO03",null,"Rails t.b.v. ondersteek / toiletemmer Ø 30 cm"]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Ondersteek / toiletemmer"]
[null,null,"▫ Bij darmspoelen wordt er geadviseerd om te kiezen voor een toiletemmer i.v.m. de grootte van de emmer."]
[null,null,"CTOO02",null,"RVS ondersteek met deksel"]
[null,null,"CTOO04",null,"RVS toiletemmer met deksel"]
[]
[null,"Opmerkingen:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Accessoires"]
[null,null,"* Geeft u alstublieft de benodigde maten weer in het tabblad \"Maatblad\""]
[null,null,"CTOO01SP",null,"Spatscherm (bisonyl) *"]
[null,null,"CTAF01",null,"Tafelblad transparant met toebehoren *"]
[null,null,"CBED01",null,"Bedhaak en ontvanger"]
[]
[null,"Opmerkingen:"]

{"sheet":"Maatblad","index":1,"n_rows":186,"n_cols":21,"rows_kept":186,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[172,4,172,6],[176,2,177,23],[183,4,183,6],[184,4,184,6],[185,4,185,6],[171,4,171,6],[145,15,145,16],[145,17,145,19],[146,15,146,16],[146,17,146,19],[147,15,147,16],[147,17,147,19],[148,15,148,16],[148,17,148,19],[149,15,149,16],[149,17,149,19],[142,15,142,16],[142,17,142,19],[143,15,143,16],[143,17,143,19],[144,15,144,16],[144,17,144,19],[140,15,141,19],[61,18,62,21],[61,22,62,23],[72,18,74,23],[75,18,76,21],[75,22,76,23],[77,18,78,21],[77,22,78,23],[79,18,80,21],[79,22,80,23],[89,6,89,17],[90,6,94,17],[120,16,124,21],[59,18,60,21],[59,22,60,23],[30,10,30,13],[31,10,31,13],[32,10,32,13],[33,10,33,13],[34,10,34,13],[35,10,35,13],[36,10,36,13],[54,18,56,23],[57,18,58,21],[57,22,58,23],[29,10,29,13],[4,9,4,13],[5,10,5,13],[9,9,9,17],[10,9,12,17],[13,9,16,17],[23,9,24,13],[25,10,25,13],[26,10,26,13],[27,10,27,13],[28,10,28,13]]}
[]
[null,null,"RUGLEUNING"]
[]
[null,null,"Gepolsterde rugleuning"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gepolsterde rugleuning"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(Minimaal 15 cm, maximaal 40 cm)"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Let op:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Bij een gepolsterde rugleuning wordt de effectieve zitdiepte 3 cm korter."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Een gepolsterde rugleuning is 2 cm breder dan de rugleuningbeugel en dus ook de zitbreedte. Houd hiermee rekening bij het invullen van onderstaande tabellen."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Gepolsterde rugleuning met laterale ondersteuning",null,null,null,null,null,null,"Gepolsterde rugleuning met laterale ondersteuning:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Drechts :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elinks : "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Grechts :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Glinks :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hrechts :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hlinks :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Irechts :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ilinks :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jrechts :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jlinks :"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ARMSTEUN"]
[null,null,"Type armsteunen"]
[null,null,"Type armsteunen: extra sterk, enkele buiging & horizontale buiging voorlangs."]
[]
[null,null,"Extra sterk",null,null,null,"Enkele buiging"]
[null,null,"Hoogte AH: op maat",null,null,null,"Hoogte AH: op maat "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AH - Armleuning op maat, hoogte (cm)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Horizontale buiging voorlangs"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Voorbeeld linker armsteun met horizontale buiging voorlangs."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hoogte AH: op maat",null,null,null,null,null,null,"Extra sterk:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lengte AL: op maat"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enkele buiging:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Buiging voorlangs:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Extra sterk",null,null,null,"Enkele buiging"]
[null,null,"Lengte AL: op maat",null,null,null,"Lengte AL: op maat"]
[null,null,"Standaard AL extra sterk: 32 cm",null,null,null,"Standaard AL enkele buiging: 32 cm"]
[null,null,null,null,null,null,"Standaard AL Junior: 24 cm"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AL - Armleuning op maat, lengte (cm)"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Extra sterk:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enkele buiging:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Buiging voorlangs:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Type armlegger"]
[null,null,"Type armlegger: PU & gepolsterd."]
[]
[]
[null,null,"PU armlegger"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Let op:"]
[null,null,null,null,null,null,"De PU armleggers zijn in een standaard maat van 25 cm verkrijgbaar. Indien er een andere maat nodig is, kies dan voor een gepolsterde armlegger. De armleggers zijn zowel bij de extra sterke armleuningen, als de armleuningen met enkele buiging en de armleuningen met buiging voorlangs aanpasbaar. Vul de benodigde maten in de tabel aan het einde van dit document in. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Lengte: 25 cm (standaard)"]
[]
[]
[]
[null,null,"Gepolsterde armlegger"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Lengte: 25 cm",null,null,null,"Lengte: 30 cm",null,null,null,null,"Lengte: 35 cm",null,null,null,null,"Lengte: op maat"]
[null,null,null,null,null,null,"5 cm verlengd naar achteren",null,null,null,null,"10 cm verlengd naar achteren"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Let op:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Junior armsteunen zijn lager en korter dan de extra sterke armleuningen & armleuningen met een enkele buiging. Houd hier rekening mee bij het kiezen van de lengte van de armlegger."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Junior model",null,null,null,"Junior model",null,null,null,null,"Junior model "]
[null,null,"Lengte: 20 cm",null,null,null,"Lengte: 25 cm",null,null,null,null,"Lengte: 30 cm"]
[null,null,null,null,null,null,"5 cm verlengd naar achteren",null,null,null,null,"10 cm verlengd naar achteren"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Breedte armlegger (C1) is standaard 6 cm breed.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Breedte armlegger (C1) is standaard."]
[null,null,"Voorbeeld: Armleuning buiging voorlangs: links (Junior model)"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Afmetingen armleuning & armlegger (cm)"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A:",null,{"$f":"IF(W58,W58,IF(W60,W60,IF(W62,W62,\"Standaard 23\")))","v":"Standaard 23"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C1:",null,null,null,null,"(C1 & C2: minimaal 6 cm, maximaal 12 cm)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C2:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D1",null,null,null,null,"(D1: minimaal 4 cm, maximaal 10 cm)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D2",null,null,null,null,"(D2 = E + minimaal 4 cm)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verlengen naar:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Armleuning buiging voorlangs",null,null,null,"Armleuning buiging voorlangs",null,null,null,null,"Maten hemiplegie armlegger"]
[null,null,"Hoogte (AH):",null,"15/18/23/... cm",null,"Hoogte (AH):",null,"15/18/23/... cm"]
[null,null,"Lengte armlegger (B):",null,"20 cm",null,"Lengte armlegger (B):",null,null,"25 cm"]
[null,null,"Breedte armlegger (C1):",null,"6 cm",null,"Breedte armlegger (C1):",null,null,"6 cm"]
[]
[]
[]
[null,null,"ACCESSOIRES"]
[null,null,"Spatscherm"]
[null,null,"Een spatscherm wordt van bisonyl gemaakt. Deze wordt onder de zitting gemonteerd. Vul hieronder de breedte en de hoogte van het spatscherm in."]
[]
[null,null,"Maten in cm"]
[null,null,"Hoogte "]
[null,null,"Breedte"]
[]
[]
[null,null,"Tafelblad"]
[null,null,"Een tafelblad wordt onder de armsteun gemonteerd d.m.v. een ontvangstbuis en vast gemaakt met een sterknop. Geef hieronder aan naar welke kant het tafelblad weggeklapt moet kunnen worden. Geef vervolgens ook de maten van het tafelblad en de buikuitsparing aan."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Maten in cm"]
[null,null,"Totale breedte",null,null,null,null,null,null,"De minimale totale breedte van het tafelblad is zitbreedte + 10 cm."]
[null,null,"Totale diepte",null,null,null,null,null,null,"De maximale diepte van het tafelblad is 60 cm."]
[null,null,"Buikuitsparing",null,null,null,null,null,null,"Buikuitsparing: maat van achterkant van het tafelblad tot voorkant buik."]